**Приложение 1.**  **Требования к предмету закупки / характеристики предмета сбыта**

|  |  |
| --- | --- |
|  Физические требования к товару / Требования к услуге или работе  | Режимная наладка котлов ДКВР 20/13 №4,5 на природном газе |
| Технические требования | Режимная наладка паровых котлов ДКВР 20/13 №4,5 на природном газе. Наладка плановая, последняя наладка произведена 2019 г.Порядок выполнения работ.Работы производить в будние дни, в период с 9ч. до 16ч. Организация работ Исполнителем осуществляется по инструкциям Исполнителя (Производственная инструкция, инструкция по охране труда, инструкция по пожарной безопасности на объекте), не нарушая при этом внутреннего распорядка Заказчика. Все проводимые работы согласовываются с ответственным по безопасной эксплуатацией котлов. |
| Эксплуатационные требования | Гарантийные обязательства согласно данным завода-изготовителя, но не менее одного года c момента поставки на объект Заказчика. Гарантийные обязательства на оборудование установленных Исполнителем согласно данных, не менее одного года.Исполнитель производит весь комплекс работ своим оборудованием и приспособлениями. Доставка всего необходимого для выполнения работ осуществляется за счёт Исполнителя. Перед началом работ Исполнитель согласовывает возможность и места подключения всех применяемых устройств и приспособлений. |
| Требования к внешнему виду | Внешний вид должен соответствовать новому изделию: без каких-либо механических, термических, химических или других видов повреждений, с полной комплектацией составных частей. |
| Требования к персоналу | Аттестация персонала Исполнителя должны соответствовать требованиям в объеме позволяющим выполнять весь комплекс работ на опасном производственном объекте в объеме работ данного ТРТУ допуск СРО к данным работам |
| Требования к упаковке | Упаковка должна соответствовать требованиям завода-изготовителя, указанных в техническом паспорте изделия, применительно хранению и транспортировки изделия. |
| Требования по финансовому взаимодействию | Оплата по факту выполнения после согласования стороной Заказчика Акта выполненных работ.  |
| Требования к сопроводительной документации | По окончании работ представить: Предоставить исполнительную документацию(сертификаты качества, разрешения на применение, технические паспорта на все материалы применённые при проделанной работе, монтажную схему выполненных работ заверенную подписью руководителя Исполнителя и печатью организации исполнителя. По окончании работ с использованием собственных материалов или зап.частей, предоставить документацию(сертификаты качества, разрешения на применение) на материалы применённые при проделанной работе. |
| Требования к стране-производителю | не требуется |
| Требования по поставке | Не требуется |
| Прочие требования ко всем элементам | Исполнитель должен:1. Производить выполнение работ по инструкциям Охраны труда, Производственной инструкцией, Инструкцией пожарной безопасности - Исполнителя, не нарушая при этом установленных требований режима работы на объектах Заказчика.2. После завершения технологических операций производить складирование и вывоз строительного мусора за пределы аэропорта "Домодедово" при этом необходимую утилизацию Исполнитель призводит самостоятельно за свой счет.3.Провести работы без загрязнения окружающей среды, обеспечивая сохранность и восстановление существующих природных и экологических ресурсов. 4.Допускается привлекать на суб. подряд организации Исполнителем на правах Ген. Заказчика для выполнения им работ по согласованию с представителем Заказчика. |
| Спецификация закупаемых / реализуемых товаров/работ/услуг с указанием количества/объема закупки/сбыта единиц товаров/работ/услуг, входящих в предмет закупки/сбыта Лота/Корзины  | Проведение Режимной наладки паровых котлов №4,5 на природном газе на центральной котельной ООО "ДОМОДЕДОВО ЭРФИЛД"Объем- 2 котла |
| Не требуется |
| Уровень значимости сервиса | Некритичный прерывный |