**Приложение 1.**  **Требования к предмету закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| Физические требования | 1. Оказание услуг дорожно-строительной техники (далее: Транспортные средства) для производства работ по ремонту асфальтобетонных покрытий аэродрома и прилегающих территорий аэропорта "Домодедово" с предоставлением обслуживающего персонала для управления и технической эксплуатации Транспортных средств;  2. Выбор количества и типов Транспортных средств для заказа осуществляется исходя из производственной необходимости Заказчика;  3. Доставка Транспортных средств к месту проведения работ силами и за счет Исполнителя; |
| Технические требования | **Требования к ТС:**  1. Транспортные средства должны быть оборудованы: проблесковым маяком желтого или оранжевого цвета, буксировочным тросом и буксировочным крюком;  2. Транспортные средства должны быть оснащены медицинскими аптечками и огнетушителями;  3. Транспортные средства должны быть зарегистрированы в ГИБДД или Гостехнадзоре и и иметь действующие разрешительные документы на эксплуатацию;  **Оказание услуг:**  1. Транспортные средства должны предоставляться с экипажем, в технически исправном состоянии, с полной заправкой и с необходимым навесным оборудованием;  2. Транспортные средства должны предоставляться в течение 12 часов с момента получения заказа от уполномоченного лица Заказчика (по телефону, факсу и т.п.);  3. Транспортные средства будут использоваться в КЗА/вне КЗА (Контролируемая зона аэропорта), до начала работ и после окончания работ транспортные средства должны находиться в специально отведенном месте на территории, а/п Домодедово;  4. В случае поломки транспортных средств должен быть задействован резерв транспортных средств подрядчика; |
| Эксплуатационные требования | 1. Работа по вызову, с возможностью круглосуточного использования, включая выходные и праздничные дни, в течение всего срока действия Договора в Контролируемой зоне Аэропорта (КЗА) и вне КЗА;  3. Обучение водителей производится за счет Исполнителя по тарифам, действующим в аэропорту «Домодедово";  4. Выделяемые транспортные средства должны принадлежать Исполнителю на правах собственности, лизинга или по договору аренды;  5. За нарушение правил движения транспортных средства территории Контролируемой зоны аэропорта в соответствии с установленными на предприятии Заказчика тарифами;  6. В случае выхода из строя транспортного средства, эта единица подлежит равнозначной замене в течении 12 часов. В случае составления Претензии, она подписывается Исполнителем;  7. В случае не выделения транспортного средства по вине Исполнителя:  Исполнитель оплачивает расходы Заказчика, связанные с привлечением аналогичных транспортных средств сторонних организаций, либо работу собственных транспортных средств Заказчика вместо выбывших из технологического процесса на время простоя по причине поломки, отсутствии персонала или других причин, повлекших за собой возможность срыва выполнения работ, если период простоя превышает 8 часов;  8. В случае ДТП ( в том числе с участием воздушного судна) Исполнитель несет полную материальную ответственность в соответствии с ФЗ. |
| Требования к внешнему виду | **Требования к внешнему виду транспортных средств Исполнителя:**  1. Использовать только исправные и чистые транспортные средства;  2. На транспортные средства Исполнителя в обязательном порядке должны быть нанесены опознавательные знаки, позволяющие определить принадлежность данных транспортных средств Исполнителю;  3. Государственные регистрационные знаки на транспортных средствах должны быть чистыми и читаемыми; |
| Требования к персоналу | 1. При производстве работ на территории КЗА персонал Исполнителя должен быть одет в светосигнальные жилеты;  2. В путевом листе водителя Контрагента должна быть отметка о прохождении им предрейсового медосмотра с подписью медицинского работника (водительский состав должен иметь действующие медицинские справки), и отметка механика по выпуску об исправности транспортного средства подтвержденная подписью;  3. Водительский состав обязан всегда иметь при себе документ на право управления транспортным средством, талон-допуск для производства работ в зоне КЗА и правильно оформленный путевой лист;  4. Водительский состав должен быть русскоязычным;  5. Водительский состав оперативно подчиняется назначенному представителю Заказчика;  6. Перед началом смены водительский состав обязан доложить о прибытии назначенному представителю Заказчика;  7. Водительский состав должен при необходимости иметь документы, разрешающие ему работу на территории РФ;  8. Исполнитель обязан за свой счет произвести обучение водителей движению на аэродроме по тарифам, действующим в а/п "Домодедово"; |
| Требования к упаковке | не требуется |
| Требования к сопроводительной документации | 1. Путевые листы на транспортные средства должны быть установленного Федеральным законодательством образца;  2. Транспортные средства должны иметь действующий полис ОСАГО и иные разрешительные документы предусмотренные законодательством |
| Требования к стране-производителю | не требуется |
| Требования по поставке | не требуется |
| Требования по финансовому взаимодействию | **Требования по финансовому взаимодействию:**  1. Оплата за оказанные услуги будет производиться по тарифу за 1 час, но не менее 8 часов за один вызов, сверх 8 часов оплата осуществляется почасово; 2. Условия оплаты – ежемесячно, в безналичном порядке, в срок не позднее 40 банковских дней с момента подписания Сторонами актов об оказанных услугах за соответствующий отчетный месяц; 3. Цены на услуги фиксируются Договором на срок не менее 12 месяцев;  4. Штрафные санкции за не выделение или несвоевременное выделение транспортных средств/персонала в соответствие с тарифами установленными в аэропорту "Домодедово"; 5. Оформление пропусков на сотрудников, выполняющих работы на территории контрольной зоны аэропорта – за счёт Заказчика; 6. Объем оказанных услуг фиксируется в системе Resource Management System (RMS)  7. Оплата производится за объем фактически выполненных задач/операций, зафиксированное в системе Resource Management System |
| Прочие требования ко всем элементам | **Условия выполнения работ:**  1. При работе на территории КЗА Исполнитель обязан соблюдать требования охраны труда РФ;  2. При работе на территории КЗА необходимо соблюдать «Требования авиационной безопасности»;  3. При работе на территории КЗА Исполнитель обязан соблюдать правила изложенные в Письме Росавиации от 18.05.2021 N Исх-17461/04 ""Организации движения спецмашин на аэродроме""  Требования к Исполнителю:  1. Пройти процедуру Документарной проверки организации и верификации персонала согласно правилам размещенным на сайте https://business.dme.ru или https://dme.ru |
| Спецификация закупаемых услуг с указанием объема закупки услуг, входящих в предмет закупки | **1.** Наименование услуги: **«*Транспортные услуги дорожной фрезой (2000мм)*»**   |  | | --- | | Фреза дорожная (WIRTGEN W 2000 или аналог) - 1 ед. | | 1) Ширина фрезерования: 2000 мм 2) Наличие обученных машинистов дорожной фрезы |   1.1 Ориентировочный объем закупки: 2 000 часов в год  **2.** Наименование услуги: ***«Доставка до объекта фрезы дорожной (2000мм)»***:  2.1. Ориентировочный объем закупки: 100 единиц в год  **3.** Наименование услуги: **«*Транспортные услуги дорожной фрезой (1000мм)*»**   |  | | --- | | Фреза дорожная (WIRTGEN W 1000 или аналог) - 1 ед. | | 1) Ширина фрезерования: 1000 мм 2) Наличие обученных машинистов дорожной фрезы |   3.1 Ориентировочный объем закупки: 2 000 часов в год  **4.** Наименование услуги: ***«Доставка до объекта фрезы дорожной (1000мм)»***:  4.1. Ориентировочный объем закупки: 100 единиц в год  **5.** Наименование услуги: **«*Транспортные услуги асфальтоукладчиком*»**   |  | | --- | | Асфальтоукладчик (Vogele или аналог) - 1 ед. | | 1) Ширина укладки: 2000 мм 2) Наличие обученных машинистов и операторов |   5.1 Ориентировочный объем закупки: 2 000 часов в год  6. Наименование услуги: ***«Доставка до объекта асфальтоукладчика»***:  6.1. Ориентировочный объем закупки: 100 единиц в год  7. Наименование услуги: **«*Транспортные услуги катком вибрационный комбинированного действия (10-12т.)*»**   |  | | --- | | Каток вибрационный комбинированного действия - 1 ед. | | 1) Рабочая масса: 10-12 т. |   7.1 Ориентировочный объем закупки: 2 000 часов в год  8. Наименование услуги: ***«Доставка до объекта катка вибрационного комбинированного действия»***:  8.1. Ориентировочный объем закупки: 100 единиц в год  9. Наименование услуги: **«*Транспортные услуги катком с гладкими вальцами массой (10-14 т.)»***   |  | | --- | | Каток с гладкими вальцами массой - 1 ед. | | 1) Рабочая масса: 10-14 т. |   9.1 Ориентировочный объем закупки: 2 000 часов в год  10. Наименование услуги: ***«Доставка до объекта катка с гладкими вальцами массой (10-14 т.)»***:  10.1. Ориентировочный объем закупки: 100 единиц в год  11. Наименование услуги: **«*Транспортные услуги катком с гладкими вальцами вибрационный (4-6 т.)»***   |  | | --- | | Каток с гладкими вальцами вибрационный - 1 ед. | | 1) Рабочая масса: 4-6 т. |   11.1 Ориентировочный объем закупки: 2 000 часов в год  12. Наименование услуги: ***«Доставка до объекта катка с гладкими вальцами массой (10-14 т.)***  12.1. Ориентировочный объем закупки: 100 единиц в год  Заказчик не обязан заказывать услуги по верхней границе указанного объема |
| Уровень значимости сервиса | Критичный прерывный |