**Приложение 1.**  **Требования к предмету закупки / характеристики предмета сбыта**

|  |  |
| --- | --- |
| Физические требования к товару / Требования к услуге или работе | Ремонтный материал на основе битумных вяжущих с минеральным наполнителем |
| Технические требования | 1) Готовый материал, не требующий предварительной подготовки;2) Уплотнение материала при помощи виброплиты;3) Срок открытия отремонтированного участка не должен превышать 30 минут |
| Эксплуатационные требования | Не требуется |
| Требования к внешнему виду | Не требуется |
| Требования к персоналу | Не требуется |
| Требования к финансовому взаимодействию  | Оплата по факту поставки, безналичная, недопустимо повышение цен по сравнению с утвержденными на торгах (или в договоре) |
| Требования к  упаковке  | Ремонтный материал фасуется:- В пластиковые ведра с крышкой весом 25 (±2%) кг или 30 (±2%) кг. Ведра герметично закрыты крышкой, далее производится их упаковка на деревянные поддоны.- В полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем весом 25 (±2%) кг или 30 (±2%) кг. Мешки герметично закрыты, далее производится их упаковка на деревянныеподдоны. |
| Прочие требования ко всем элементам | Не требуется |
| Требования по поставке | 1. Поставка материала осуществляется по согласованному графику силами Поставщика и за его счёт (включая стоимость изготовления пропуска для въезда на территорию КЗА) на склад Покупателя.2. Своевременность поставки материала осуществляется в объеме, который был заказан. 3. Возможна корректировка Заказчиком общего объёма поставки в большую или меньшую сторону по предварительному оповещению Поставщика.4. Возможна корректировка Заказчиком месячного объёма поставки в большую или меньшую сторону по предварительному оповещению Поставщика. |
| Требования к сопроводительной документации | 1. Наличие положительного заключения отраслевой научной организации2. Наличие паспорта качества на каждую поставку3. Наличие паспорта безопасности химической продукции и инструкции по применению |
| Требования к стране-производителю | Не требуется |
| Спецификация закупаемых / реализуемых товаров/работ/услуг с указанием количества/объема закупки/сбыта единиц товаров/работ/услуг, входящих в предмет закупки/сбыта Лота/Корзины  |  Ориентировочный график поставки согласуется на этапе заключения договора1. **Материал для аварийного ремонта асфальтобетона – 500 000 кг**Заказчик не обязан приобретать товар по верхней границе объема  |
| Уровень значимости сервиса  |  |
| Критичный непрерывный |