**Приложение 1.**  **Требования к предмету закупки / характеристики предмета сбыта**

|  |  |
| --- | --- |
| Физические требования к товару / Требования к услуге или работе | 1. Бордюрный камень дорожный (БР100.30.15)2. Бордюрный камень садовый (БР 100.20.8) |
| Технические требования | Бордюрный камень по ГОСТ 6665-91; |
| Эксплуатационные требования | Не требуется |
| Требования к внешнему виду | Не требуется |
| Требования к персоналу | Не требуется |
| Требования к финансовому взаимодействию  | Оплата по факту поставки, безналичная в течении 20 рабочих дней после подписания Товарной накладной/УПД |
| Требования к  упаковке  | 1. Упаковка должна быть цельная, без повреждений2. На этикетке должно быть указано: наименование продукции, название и адрес фирмы - изготовителя, информация о составе, дата изготовления, срок хранения, условия хранения |
| Прочие требования ко всем элементам | Наличие складских мощностей для хранения неснижаемых запасов сырья и готовой продукции. |
| Требования по поставке | 1. Поставка материала осуществляется по согласованному графику силами Поставщика и за его счёт на склад Покупателя 2. Возможна корректировка общего объёма поставки в большую или меньшую сторону.3. Возможна корректировка месячного объёма поставки в большую или меньшую сторону по предварительному оповещению Поставщика. |
| Требования к сопроводительной документации | Счет, счет-фактура/УПД, сертификат соответствия |
| Требования к стране-производителю | Не требуется |
| Спецификация закупаемых / реализуемых товаров/работ/услуг с указанием количества/объема закупки/сбыта единиц товаров/работ/услуг, входящих в предмет закупки/сбыта Лота/Корзины  |  Ориентировочный график поставки согласуется на этапе заключения договора1. Бордюрный камень дорожный (БР100.30.15) – 4005 метров2. Бордюрный камень садовый (БР 100.20.8) – 2016 метровЗаказчик не обязан приобретать товар по верхней границе объема  |
| Уровень значимости сервиса  |  |
| Критичный непрерывный |