**Приложение 1.**  **Требования к предмету закупки / характеристики предмета сбыта**

|  |  |
| --- | --- |
| Физические требования к товару / Требования к услуге или работе | Поставка ливневых решеток ОАСС в количестве обеспечивающем перекрытия 106 000 мм ливневого лотка |
| Технические требования | Общие габариты решетки: длина 500-1000 мм ширина 440-480 мм Каркас выполнить из уголока 70х70х5 ГОСТ 8509-93. Внутреннюю обрешётку выполнить из полосы 12х65 ГОСТ 103-2006. Шаг между ребрами 20-30 мм. Сварка ручная дуговая ГОСТ 5264-80 hшв 5 мм двухсторонняя. Соответствие изготовленной продукции технической документации. Гарантия на поставляемый Товар должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя. При отсутствии гарантийных документов на Товар завода-изготовителя, гарантии предоставляются Поставщиком на срок не менее 6 месяцев. Класс нагрузки Е-600 |
| Эксплуатационные требования | не требуется |
| Требования к внешнему виду | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленный, не содержащий восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, или проявляющиеся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Покупателем правил эксплуатации поставляемого товара. |
| Требования к персоналу | не требуется |
| Требования к упаковке | не требуется |
| Требования по финансовому взаимодействию | Пост оплата, возможен авансовых платежей на сумму менее 30.000 USD или эквивалент в рублях по курсу ЦБ. Необеспеченный авансовый платеж не должен превышать 30% от суммы договора. |
| Требования к сопроводительной документации | Поставщик предоставляет Покупателю гарантии производителя товара, оформленные соответствующими гарантийными талонам (сертификатами) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.  Поставщик вместе с товаром предоставляет Товарную накладную/Универсальный передаточный документ (УПД), счет и счет-фактуру. |
| Требования к стране-производителю | не требуется |
| Требования по поставке | Товар должен быть поставлен в течение 30 рабочих дней с момента подачи Покупателем Заявки / обращения в адрес Поставщика, либо авансового платежа за Товар. Покупатель при приеме Товара проверяет соответствие поставленного Товара заявке Покупателя, в которой указано его количество и наименование. |
| Прочие требования ко всем элементам | не требуется |
| Спецификация закупаемых / реализуемых товаров/работ/услуг с указанием количества/объема закупки/сбыта единиц товаров/работ/услуг, входящих в предмет закупки/сбыта Лота/Корзины | Поставка ливневых решеток ОАСС в количестве обеспечивающем перекрытия 106 000 мм ливневого лотка |
| Объем- 106 п.м. |
| Уровень значимости сервиса | Некритичный прерывный |