**Приложение 1.**  **Требования к предмету закупки / характеристики предмета сбыта**

|  |  |
| --- | --- |
| Физические требования к товару / Требования к услуге или работе | Вертикальны/ Горизонтальные/ Трубопровод/ АТЗ-15 (автотопливозаправщик )/ Мерник образцовый |
| Технические требования | *Поверка/ Калибровка резервуара должна проводится с применением лазерного электронного тахеометра/ лазерного сканера* |
| Эксплуатационные требования | Проведение работ в соответствии с методами Государственной системы обеспечения единства измерений. |
| Требования к персоналу | Оказание услуг производить обученным и аттестованным персоналом на проведение данного вида работ. |
| Требования к финансовому взаимодействию  | Оплата по б/н расчету, по Акту выполненых работ/товарной накладной с возможной отсрочкой платежа до 30 дней. В случае заключения договора с СМСП оплата производится после передачи Поставщиком товара на склад Покупателя, на основании подписанной Накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Накладной. |
| Требования к упаковке и/или доставке  | Транспортировка силами контрагента с территории и на территорию после поверки Представительство Компании с ограниченной ответственностью «ЭРПОРТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» |
| Требования к сопроводительной документации | По результатам замера оформляется Акт измерения базовый высоты |
| Требования к стране-производителю | - |
| Спецификация закупаемых / реализуемых товаров/работ/услуг с указанием количества/объема закупки/сбыта единиц товаров/работ/услуг, входящих в предмет закупки/сбыта Лота/Корзины  |  |
| Уровень значимости сервиса |  некритичный прерывный     |
| Прочие требования ко всем элементам | - |